Блок 5. Эффективность водоохранных мероприятий
для Камского водохранилища в районе Соликамско-Березниковского промышленного узла

Пояснение к графе 3.
По методике расчета интенсивности диффузного загрязнения, приведенной в блоке 3, была получена интенсивность диффузного загрязнения Камского водохранилища в районе Соликамско-Березниковского промышленного узла по экспедиционным данным 2018 г. в размере 180,6 кг/с. Умножаем на число секунд в году, получаем 5695401,6 т в год.
В связи с тем, что источником диффузного стока являются шламохранилища, отстойники и накопители, где накапливаются отходы производства, а основные отходы производства для предприятий Соликамско-Березниковского промузла – это «избыточные» рассолы, величина снижения диффузного загрязнения была рассчитана по величине утилизации «избыточных» рассолов при осуществлении того или иного мероприятия. 
Объем избыточных рассолов, образующихся при современных объемах производства на предприятиях Соликамско-Березниковского промузла, составляет 15-18 млн м3/год. Был взят объем 18 млн м3/год, и то он, скорее всего, занижен в связи с процессами образования и накопления рассолов вне производства, например, в рассолосборниках. Величина утилизации «избыточных» рассолов при осуществлении того или иного мероприятия была указана в блоке 4 при описании соответствующих мероприятий, а также в приведенной в блоке 5 таблице «Эффективность водоохранных мероприятий» в графе 2. Величина снижения диффузного загрязнения ΔD была принята пропорциональной величине утилизации «избыточных» рассолов ΔR при осуществлении того или иного мероприятия по формуле
, где D – объем диффузного стока в настоящее время, R – принятый объем образующихся рассолов.
Ниже приводится таблица, где приведен расчет величины снижения диффузного загрязнения для каждого мероприятия по блоку 4.

Пояснение к графе 4.
Величина снижения диффузного загрязнения в % - это величина снижения диффузного загрязнения в тыс. т из графы 3, выраженная в % относительно объема диффузного стока в настоящее время.












Расчет величины снижения диффузного загрязнения для каждого мероприятия по блоку 4
	Название
мероприятия
	Величина утилизации «избыточных» рассолов,. млн.м3/год
	Величина снижения диффузного загрязнения, тыс. т
	Величина снижения диффузного загрязнения, %

	Регулируемый сброс 
	4,9
	1550,41
	27,2

	Комбинированный подход
	16,09
	5091,06
	89,4

	Передача смежным предприятиям
	4,0
	1265,64
	22,2

	Переход на новые безводные технологии
	12,0
	3796,93
	66,7

	Выведение избыточных рассолов за пределы ВКМКМС 
	4,0
	1265,64
	22,2

	Закачки в подземные горизонты
	0,04
	12,66
	0,2



Пояснение к графе 5
Согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (утв. приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. N 87) расчет предотвращенного ущерба производится по формуле:
Y = Kвг×Кв×Кин×ΣНi×Мi×Киз, 
где: У - размер вреда, тыс. руб.;
Квг - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени года, определяется в соответствии с таблицей 1 приложения 1 к настоящей Методике;
Кв - коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящей Методике;
Кин - коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития, определяется в соответствии с п. 11.1 настоящей Методики;
Нi - таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го вредного (загрязняющего) вещества в водные объекты определяются в соответствии с таблицей 3 приложения 1 к настоящей Методике, тыс. руб./т;
Мi - величина снижения диффузного загрязнения, тыс. т;
Киз - коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект, определяется в соответствии с пунктом 11.2. настоящей Методики.
Пример расчета предотвращенного ущерба для Камского водохранилища в районе Соликамско-Березниковского промышленного узла приведен в таблице.


Пояснение к графе 8
Плата за неорганизованный сброс ЗВ рассчитывалась в связи с наличием в Методике исчисления размера вреда п. 12, который гласит: Размер вреда, исчисленный согласно пункту 11 настоящей Методики, уменьшается на величину фактической оплаты сверхнормативного или сверхлимитного (при его наличии) сброса вредных (загрязняющих) веществ, которая рассчитывается исходя из массы вредных (загрязняющих) веществ, учитываемых за период времени, принятый при оценке вреда.
Однако в настоящее время плата за диффузное загрязнение с предприятий Соликамско-Березниковского промышленного узла не взимается, поэтому величина размера вреда не уменьшалась.



Пример расчета предотвращенного ущерба для Камского водохранилища в районе Соликамско-Березниковского промышленного узла
	№ п/п
	Название
сценариев
	Величина снижения диффузного загрязнения, тыс. т
	Квг
	Кв
	Кин
	Киз
	Hi,
тыс. руб
	Предотвращенный ущерб, млрд. руб

	1
	Регулируемый сброс (через рассеивающий водовыпуск 4,9 млн.м3/год избыточных рассолов можно безопасно отводить)
	1550,415
	1,1625
	1,41
	1,432
	5
	5
	90,979

	3
	Комбинированный подход
	5091,056
	1,1625
	1,41
	1,432
	5
	5
	298,747

	4
	Использование избыточных рассолов в народном хозяйстве (передача смежным предприятиям 4 млн.м3 в год избыточных рассолов)
	1265,645
	1,1625
	1,41
	1,432
	5
	5
	74,269

	5
	Технологический подход. Переход на новые безводные технологии обогащения калийных руд
	3796,934
	1,1625
	1,41
	1,432
	5
	5
	222,807

	6
	Выведение избыточных рассолов за пределы ВКМКМС (через проектируемый трубопровод сбрасывать 4 млн м3/год избыточных рассолов)
	1265,645
	1,1625
	1,41
	1,432
	5
	5
	74,269

	7
	Закачки (40 тыс.м3/год избыточных рассолов)
	12,656
	1,1625
	1,41
	1,432
	5
	5
	0,743



Выдержка из Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства (утв. приказом Минприроды России от 13 апреля 2009 г. N 87):
11. Исчисление размера вреда, причиненного водному объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод и (или) дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод, производится по формуле N 1:
Y = Kвг×Кв×Кин×ΣНi×Мi×Киз, (1)
где: У - размер вреда, тыс. руб.;
Квг - коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени года, определяется в соответствии с таблицей 1 приложения 1 к настоящей Методике;
Кв - коэффициент, учитывающий экологические факторы (состояние водных объектов), определяется в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к настоящей Методике;
Кин - коэффициент индексации, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития, определяется в соответствии с п. 11.1 настоящей Методики;
Нi - таксы для исчисления размера вреда от сброса i-го вредного (загрязняющего) вещества в водные объекты определяются в соответствии с таблицей 3 приложения 1 к настоящей Методике, тыс. руб./т;
Мi - масса сброшенного i-го вредного (загрязняющего) вещества определяется по каждому загрязняющему веществу в соответствии с главой IV настоящей Методики, т;
Киз - коэффициент, учитывающий интенсивность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект, определяется в соответствии с пунктом 11.2. настоящей Методики.
11.1. Коэффициент индексации Кин, учитывающий инфляционную составляющую экономического развития, принимается на уровне накопленного к периоду исчисления размера вреда индекса-дефлятора по отношению к 2007 году, который определяется как произведение соответствующих индексов-дефляторов по годам по строке "инвестиций (капитальных вложений) за счет всех источников финансирования".
11.2. Коэффициент Киз, учитывающий интенсивность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект, устанавливается в зависимости от кратности превышения фактической концентрации вредного (загрязняющего) вещества при сбросе на выпуске сточных, дренажных (в том числе шахтных, рудничных) вод над его фоновой концентрацией в воде водного объекта. Указанный коэффициент принимается в размере:
рассчитанной кратности превышения для вредных (загрязняющих) веществ I-II классов опасности;
для вредных (загрязняющих) веществ III-IV классов опасности:
равном 1 при превышениях до 10 раз;
равном 2 при превышениях более 10 и до 50 раз;
равном 5 при превышениях более 50 раз.
12. Размер вреда, исчисленный согласно пункту 11 настоящей Методики, уменьшается на величину фактической оплаты сверхнормативного или сверхлимитного (при его наличии) сброса вредных (загрязняющих) веществ, которая рассчитывается исходя из массы вредных (загрязняющих) веществ, учитываемых за период времени, принятый при оценке вреда.

Приложение 1
к Методике исчисления размера
вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения
водного законодательства
Таблица 1
Коэффициент, учитывающий природно-климатические условия в зависимости от времени года (Квг)
	N п/п
	Месяцы
	Коэффициент,*
К_вг

	1
	Декабрь, январь, февраль
	1,15

	2
	Март, апрель, май
	1,25

	3
	Июнь, июль, август
	1,10

	4
	Сентябрь, октябрь, ноябрь
	1,15


_____________________________
* При половодьях и паводках принимается коэффициент 1,05.




Таблица 2
Коэффициент, учитывающий экологические факторы (Кв)
(состояние водных объектов)
	N п/п
	Наименование
	Коэффициент,
К_в

	I.
	Речные бассейны, бассейны озер, морей
	 

	1.
	Бассейн р. Невы
	1,51

	2.
	Бассейн р. Неман
	1,21

	3.
	Реки бассейнов Ладожского и Онежского озер, озера Ильмень и указанные озера
	2,10

	4.
	Прочие реки бассейна Балтийского моря
	1,18

	5.
	Бассейн р. Северной Двины
	1,36

	6.
	Прочие реки бассейна Белого моря
	1,16

	7.
	Бассейн р. Печоры
	1,37

	8.
	Прочие реки бассейна Баренцева моря
	1,22

	9.
	Бассейн р. Волги
	1,41

	10.
	Бассейн р. Терек
	1,55

	11.
	Бассейн р. Урал
	1,60

	12.
	Бассейны рр. Сулак, Самур
	1,45

	13.
	Прочие реки бассейна Каспийского моря
	1,39

	14.
	Бассейн р. Дон
	1,29

	15.
	Бассейн р. Кубани
	2,20

	16.
	Прочие реки бассейна Азовского моря
	1,64

	17.
	Бассейн р. Днепр
	1,33

	18.
	Прочие реки бассейна Черного моря
	1,95

	19.
	Бассейн р. Оби
	1,22

	20.
	Бассейн р. Енисей
	1,36

	21.
	Прочие реки бассейна Карского моря
	1,23

	22.
	Бассейн р. Лены
	1,27

	23.
	Прочие реки бассейна моря Лаптевых
	1,18

	24.
	Бассейн озера Байкал и озеро Байкал
	2,80

	25.
	Реки бассейна Восточно-Сибирского моря
	1,15

	26.
	Реки бассейнов Чукотского и Берингова морей
	1,12

	27.
	Бассейн р. Амур
	1,27

	28.
	Прочие реки бассейнов Охотского и Японского морей
	1,32

	29.
	Прочие реки бассейна Тихого океана
	1,20

	30.
	Озера
	1,80

	II.
	Моря или их отдельные части
	 

	 
	Азовское, Каспийское моря
	 

	31.
	до 10 км (от береговой линии)
	1,25

	 
	более 10 км
	1,1

	32.
	Черное море
	 

	 
	до 10 км (от береговой линии)
	1,15

	 
	более 10 км
	1,05

	33.
	Балтийское, Белое, Баренцево, Японское моря
	 

	 
	до 10 км (от береговой линии)
	1,05

	 
	более 10 км
	0,95

	34.
	Карское, Охотское и Берингово моря, Тихий океан
	 

	 
	до 10 км (от береговой линии)
	1,02

	 
	более 10 км
	0,9

	35.
	Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря
	 

	 
	до 10 км (от береговой линии)
	1,0

	 
	более 10 км
	0,85

	36.
	Другие водные объекты*
	 


_____________________________
* - коэффициент Кв, установленный для бассейна водного объекта, увеличивается в случаях причинения вреда относящимся к его бассейну:
водным объектам, содержащим природные лечебные ресурсы, и особо охраняемым водным объектам, родникам, гейзерам - в 1,5 раза;
болотам, ручьям, прудам, обводненным карьерам - в 1,3 раза;
каналам - в 1,2 раза;
ледникам и снежникам - в 1,4 раза.
Таблица 3
Таксы для исчисления размера вреда от сброса органических и неорганических вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты (Нi)
	N п/п
	Вещества с ПДК в интервале
	H_i, тыс. руб./т

	1.
	Более 40 мг/дм3
	5

	2.
	5,0-39,9 мг/дм3
	10

	3.
	2,0-4,9 мг/дм3
	170

	4.
	0,2-1,9 мг/дм3
	280

	5.
	0,06-0,19 мг/дм3
	510

	6.
	0,02-0,05 мг/дм3
	670

	7.
	0,006-0,019 мг/дм3
	4 350

	8.
	0,003-0,005 мг/дм3
	4 800

	9.
	0,001-0,002 мг/дм3
	12 100

	10.
	Менее 0,001-0,0007 мг/дм3
	240 100

	11.
	От 0,00008 мг/дм3 и менее
	2 960 000

	12.
	Взвешенные вещества
	30


Примечание. 1. В случае одновременного использования водного объекта (его участка) для различных целей или использования водного объекта (его участка), имеющего различные значения (назначения), для состава и свойств их вод принимаются наиболее жесткие нормы качества воды водного объекта (его участка) из числа установленных.
2. Если значение предельно допустимой концентрации вредного (загрязняющего) вещества находится в промежутке между крайними значениями соседних интервалов, то ее отнесение к одному из них производится на основании применения правил математического округления:
- если отбрасывается цифра меньше 5, то предпоследняя цифра оставляется без изменения;
- если отбрасывается цифра больше 5, то предпоследняя цифра увеличивается на единицу;
- если отбрасывается цифра 5, то предпоследняя цифра должна остаться или стать четной.
Таблица 4
Коэффициенты, учитывающие длительность негативного воздействия вредных (загрязняющих) веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл)
	Время не принятия# мер по ликвидации загрязнений*, Час
	Коэффициент, К_дл

	До 6 включительно
	1,1

	Более 6 до 12 включительно
	1,2

	-"- 13 до 18 -"-
	1,3

	-"- 19 до 24 -"-
	1,4

	-"- 25 до 30 -"-
	1,5

	-"- 31 до 36 -"-
	1,6

	-"- 37 до 48 -"-
	1,7

	-"- 49 до 60 -"-
	1,8

	-"- 61 до 72 -"-
	1,9

	-"- 73 до 84 -"-
	2,0

	-"- 85 до 96 -"-
	2,1

	-"- 97 до 108 -"-
	2,2

	-"- 109 до 120 -"-
	2,3

	-"- 121 до 132 -"-
	2,4

	-"- 133 до 144 -"-
	2,5

	-"- 145 до 156 -"-
	2,6

	-"- 157 до 168 -"-
	2,7

	-"- 169 до 180 -"-
	2,8

	-"- 181 до 192 -"-
	2,9

	-"- 193 до 204 -"-
	3,0

	-"- 205 до 216 -"-
	3,1

	-"- 217 до 228 -"-
	3,2

	-"- 229 до 240 -"-
	3,3

	-"- 241 до 250 -"-
	3,5

	-"- 251 до 300 -"-
	3,6

	-"- 301 до 400 -"-
	3,7

	-"- 401 до 500 -"-
	4,0

	Более 500
	5,0


* Время непринятия мер по ликвидации загрязнения водного объекта рассчитывается как разница между временем начала ликвидации загрязнения и временем прекращения (фиксации) сброса вредных (загрязняющих) веществ.

Таблица
Показатели результатов анализа сточных вод
	Наименование вредных (загрязняющих) веществ
	Концентрации вредных веществ (анализы), мг/дм3
	ДК, мг/дм3
	Фоновая концентрац. мг/дм3
	Класс опасности веществ

	
	производств контроль N 1
	производств контроль N 2
	государств. экологич. контроль N 3
	производств контроль N 4
	производств контроль N 5
	среднее значение
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Нитриты
	0,55
	1,83
	0,4
	0,97
	2,25
	1,2
	0,08
	0,039
	3

	БПК полн.
	14,3
	13,5
	12,6
	17,3
	9,5
	13,44
	3
	4,13
	3

	Аммоний-ион
	18
	12,3
	13,2
	15,6
	8,4
	13,5
	0,5
	0,26
	4

	Фосфаты
	1,25
	2,46
	2,6
	2,4
	2,04
	2,15
	2
	0,05
	4

	Сульфаты
	108,2
	112
	110
	118
	113,8
	112,4
	100
	73,8
	3

	Железо
	0,47
	0,47
	0,48
	0,39
	0,33
	0,43
	0,1
	0,17
	4

	Цинк
	0,02
	0,02
	0,001
	0,05
	0,0115
	0,0205
	0,01
	0,01
	3

	Медь
	0,009
	0,009
	0,002
	0,006
	0,005
	0,0062
	0,001
	0,001
	3

	Нефтепродукты
	0,24
	0,05
	0,05
	0,06
	0,145
	0,109
	0,05
	0,023
	3
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